Приложение к постановлению

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 15.06.2017 №1034-ПГ

ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

Таблица 1

РАЗМЕР

вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении

таких транспортных средств по автомобильным дорогам,

рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Сергиево-Посадский муниципальный район | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| До 10 | 2747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 10 до 20 | 4392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20 до 30 | 7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | 10616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 40 до 50 | 15141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 60 | 20584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов | | | | | | | | |

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2

РАЗМЕР

вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении

таких транспортных средств по автомобильным дорогам, рассчитанных под осевую

нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось

транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Сергиево-Посадский муниципальный район | | | | | | | | |
| До 10 | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 10 до 20 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20 до 30 | 2574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | 3737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 40 до 50 | 5204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 60 | 6967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов | | | | | | | | |

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 3

РАЗМЕР

вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении

таких транспортных средств по автомобильным дорогам

от превышения допустимой для автомобильной дороги массы

транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превышение допустимой массы (процентов) | Сергиево-Посадский муниципальный район | | | | | | | | |
| До 10 | 8599 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 10 до 20 | 9833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20 до 30 | 11067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | 12301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 40 до 50 | 13535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 60 | 14769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов | | | | | | | | |

Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент K, значения которого приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Федеральный округ | Коэффициент K |
| Центральный | 0,285 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |